**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

πουπεριγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ 169289/967 πρόσκληση του τμήματος πληροφορικής ΠΕ Δράμας

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch 24ports ΤΕΜΑΧΙΑ 2 | |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Κατασκευαστής | Επώνυμου κατασκευαστή |  |
| 2 | I/O ports and slots (BaseT-1000) | **24 RJ-45** autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only |  |
| 3 | Extra Slots SFP/SFP+ fiber connectivity | **4** dedicated 1G/10G SFP+ fiber ports |  |
| 4 | Manageable | NAI |  |
| 5 | Auto MDI/MDI-X | Αυτόματη ρύθμιση σε straight-through ή crossover συνδέσεις σε όλες τις 10/100/1000 ports. |  |
| 6 | Auto-voice network | Αυτόματη αναγνώριση φωνητικού δικτύου και ρύθμιση για τμηματοποίηση της φωνητικής κίνησης για βέλτιστη απόδοση. |  |
| 7 | Απομακρυσμένη Διαχείριση για ολόκληρο το δίκτυο με web interface ή απλή τοπική διαχείριση GUI Ιστού με ταυτόχρονη υποστήριξη 5 συνεδριών HTTP ή (HTTPS). | ΝΑΙ |  |
| 8 | Προεπιλεγμένη λειτουργία πελάτη DHCP | ΝΑΙ |  |
| 9 | Port mirroring | ΝΑΙ |  |
| 10 | Event logging and alerts μελεπτομερείς πληροφορίες για την αναγνώριση προβλημάτων και ανάλυση. | ΝΑΙ |  |
| 11 | Account management. Επιτρέπει στους διαχειριστές την προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή και μεταφορά λογαριασμών διαχείρισης και κωδικών πρόσβασης για ασφαλή πρόσβαση. | ΝΑΙ |  |
| 12 | Επεξεργαστής | <= 4 πύρινων @ 800Mhz |  |
| 13 | Μνήμη SDRAM | <= 512 MB |  |
| 14 | Μνήμη Flash | <= 256 MB |  |
| 15 | Throughput (Mpps) | <= 95 Mpps / 64Β |  |
| 16 | Switching capacity | <= 128 Gbps |  |
| 17 | Γενικά πρωτόκολλα | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX  IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X  IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1Q VLANS  IEEE 802.1p Priority RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 894, RFC 896, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 1027, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493 |  |
| 18 | Πρότυπα ασφάλειας με διαχείριση | UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368- 1:2014. Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστασίας του δίκτυου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιτρέποντας στον χρήστη, μέσω traffic segmentation να καθορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε περιοχή του δικτύου. |  |
| 19 | Πρότυπα εκπομπών | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6  Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A CISPR 24 / CISPR 35  EN 55024:2010 / EN 55035:2017 IEC 61000-4-2  IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5  IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 EN 61000-3-2, IEC 61000- 3-2 EN 61000-3-3, IEC 61000- 3-3 |  |
| 20 | Εγγύηση | **Lifetime** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch 48ports ΤΕΜΑΧΙΑ 2 | |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Κατασκευαστής | Επώνυμου κατασκευαστή |  |
| 2 | I/O ports and slots (BaseT-1000) | **48 RJ-45** autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only |  |
| 3 | Extra Slots SFP/SFP+ fiber connectivity | **4** dedicated 1G/10G SFP+ fiber ports |  |
| 4 | Manageable | NAI |  |
| 5 | Auto MDI/MDI-X | Αυτόματη ρύθμιση σε straight-through ή crossover συνδέσεις σε όλες τις 10/100/1000 ports. |  |
| 6 | Auto-voice network | Αυτόματη αναγνώριση φωνητικού δικτύου και ρύθμιση για τμηματοποίηση της φωνητικής κίνησης για βέλτιστη απόδοση. |  |
| 7 | Απομακρυσμένη Διαχείριση για ολόκληρο το δίκτυο με web interface ή απλή τοπική διαχείριση GUI Ιστού με ταυτόχρονη υποστήριξη 5 συνεδριών HTTP ή (HTTPS). | ΝΑΙ |  |
| 8 | Προεπιλεγμένη λειτουργία πελάτη DHCP | ΝΑΙ |  |
| 9 | Port mirroring | ΝΑΙ |  |
| 10 | Event logging and alerts μελεπτομερείς πληροφορίες για την αναγνώριση προβλημάτων και ανάλυση. | ΝΑΙ |  |
| 11 | Account management. Επιτρέπει στους διαχειριστές την προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή και μεταφορά λογαριασμών διαχείρισης και κωδικών πρόσβασης για ασφαλή πρόσβαση. | ΝΑΙ |  |
| 12 | Επεξεργαστής | <= 4 πύρινων @ 800Mhz |  |
| 13 | Μνήμη SDRAM | <= 512 MB |  |
| 14 | Μνήμη Flash | <= 256 MB |  |
| 15 | Throughput (Mpps) | <= 95 Mpps / 64Β |  |
| 16 | Switching capacity | <= 128 Gbps |  |
| 17 | Γενικά πρωτόκολλα | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX  IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X  IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1Q VLANS  IEEE 802.1p Priority RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 894, RFC 896, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 1027, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493 |  |
| 18 | Πρότυπα ασφάλειας με διαχείριση | UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368- 1:2014. Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστασίας του δίκτυου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιτρέποντας στον χρήστη, μέσω traffic segmentation να καθορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε περιοχή του δικτύου. |  |
| 19 | Πρότυπα εκπομπών | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6  Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A CISPR 24 / CISPR 35  EN 55024:2010 / EN 55035:2017 IEC 61000-4-2  IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5  IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 EN 61000-3-2, IEC 61000- 3-2 EN 61000-3-3, IEC 61000- 3-3 |  |
| 20 | Εγγύηση | **Lifetime** |  |

Ημερομηνία: ..…..-…….-2021

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή & Σφραγίδα)