**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

πουπεριγράφονται στην υπ’ αρ. ……………πρόσκληση του τμήματος πληροφορικής ΠΕ Δράμας

**Βασικά χαρακτηριστικά Φωτοτυπικού Μηχανήματος ΤΥΠΟΥ Α**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Χαρακτηριστικό | Απαίτηση | Απάντηση |
| αριθμός αντιτύπων <= 60.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση LASER | ΝΑΙ |  |
| Έτος πρώτης κυκλοφορίας μοντέλου μικρότερο από 7 χρόνια | ΝΑΙ |  |
| Copy / Print / Scan | ΝΑΙ |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 25 σελίδες/λεπτό | ΝΑΙ |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης: 1.200 dpi | ΝΑΙ |  |
| Μέγεθος Χαρτιού: A3 | ΝΑΙ |  |
| Λειτουργίες σάρωσης: Scan-to-File/Folder/URL/FTP/Email | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση Δικτύου: USB 2.0. Ethernet | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματη διπλή όψη | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδοσία Χαρτιού: 4 x συρτάρια 550 φύλλων | ΝΑΙ |  |
| Γραπτή εγγύηση 1 έτους για όλα τα ανταλλακτικά την καλή λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος | ΝΑΙ |  |
| Αποκατάσταση βλάβης εντός 48 ωρών από την ενημέρωση του αναδόχου μέσω email κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένος γραφίτης τουλάχιστον για 10.000 ασπρόμαυρες σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένος γραφίτης τουλάχιστον για 5.000 έγχρωμες σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Εκτύπωση σελίδας με τα αντίγραφα χρήσης από το φωτοτυπικό κατά την στιγμή της παράδοσης. | ΝΑΙ |  |
| Επιπλέον 1 καινούργιος αυθεντικός γραφίτης για κάθε χρώμα εκτύπωσης. | ΝΑΙ |  |
| Τοποθέτηση και εγκατάσταση στο τοπικό δίκτυο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας | ΝΑΙ |  |
| Παραμετροποίηση για σάρωση (scan to folder -SMB) σε τοπικούς φακέλους σε τουλάχιστον 3 ΗΥ. | ΝΑΙ |  |
| Παραμετροποίηση για εκτύπωση σε τουλάχιστον 3 ΗΥ. | ΝΑΙ |  |

.

**Βασικά χαρακτηριστικά Φωτοτυπικού Μηχανήματος ΤΥΠΟΥ Β**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Χαρακτηριστικό | Απαίτηση | Απάντηση |
| αριθμός αντιτύπων <= 60.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Ασπρόμαυρη εκτύπωση LASER | ΝΑΙ |  |
| Έτος πρώτης κυκλοφορίας μοντέλου μικρότερο από 7 χρόνια. | ΝΑΙ |  |
| Copy / Print / Scan | ΝΑΙ |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 25 σελίδες/λεπτό | ΝΑΙ |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης:τουλάχιστον 600 x 600 dpi | ΝΑΙ |  |
| Μέγεθος Χαρτιού: A3 | ΝΑΙ |  |
| Λειτουργίες σάρωσης: Scan-to-File/Folder/URL/FTP/Email | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση: USB 2.0, Ethernet | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματη διπλή όψη | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδοσία Χαρτιού: 4 x συρτάρια 550 φύλλων | ΝΑΙ |  |
| Γραπτή εγγύηση 1 έτους για όλα τα ανταλλακτικά την καλή λειτουργία του φωτοτυπικούμηχανήματος | ΝΑΙ |  |
| Αποκατάσταση βλάβης εντός 48 ωρών από την ενημέρωση του αναδόχου μέσω email κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένος γραφίτης τουλάχιστον για 10.000 σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Επιπλέον 2 αυθεντικοί γραφίτες | ΝΑΙ |  |
| Εκτύπωση σελίδας με τα αντίγραφα χρήσης από το φωτοτυπικό κατά την στιγμή της παράδοσης. | ΝΑΙ |  |
| Τοποθέτηση και εγκατάσταση στο τοπικό δίκτυο της ΠΕ Δράμας, ΔΝΣΗ Μεταφορών και επικοινωνιών, αμαξοστάσιο ΠΕ Δράμας | ΝΑΙ |  |
| Παραμετροποίηση για σάρωση (scan to folder -SMB) σε τοπικούς φακέλους σε τουλάχιστον 3 ΗΥ | ΝΑΙ |  |
| Παραμετροποίηση για εκτύπωση σε τουλάχιστον 3 ΗΥ. | ΝΑΙ |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……/……./………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ